Návod k použití

BUMP&FEED Nová W4

"BUMP&FEED" STRUNOVÁ HLAVA PRO VYŽÍNAČE/KŘOVINOŘEZY

Jsme rádi, že jste si zvolili strunovou hlavu BUMP&FEED Nová W4.

Pro správné a efektivní používání, si před použitím prostudujte veškeré instrukce v tomto manuálu a postupujte podle nich.

VAROVÁNÍ!

Existuje nebezpečí pro Vás a okolní předměty, jako jsou auta a/nebo okna, že hlava zasáhne úlomky betonu, kamene, skla nebo kousky dřeva, které mohou být odražené. Rovněž úlomky a oddělené části hlavy mohou být odmrštěné, pokud hlava narazí do tvrdých překážek.

UPOZORNĚNÍ

\* Před použitím si prostudujte návod k použití a postupujte dle něj.

\* BUMP&FEED Nová W4 je strunová hlava pro vyžínače / křovinořezy.

Nepoužívejte ji k jiným účelům.

\* Pokud strunovou hlavu někomu zapůjčíte, tento manuál musí být přiložen k hlavě, nebo musí být uživateli předány veškeré instrukce.

\* Pečlivě uschovejte tento manuál, tak abyste si jej v případě potřeby mohli okamžitě přečíst.

\* Důkladně si přečtěte veškeré instrukce pro Váš vyžínač / křovinořez, a postupujte podle nich.

\* Při používání buďte odpovídajícím způsobem oblečeni a používejte ochranné prostředky, jako jsou brýle, helma, rukavice a boty. Používejte ji spolu s krytem nástroje a zádovým postrojem na Vašem zařízení. (Fig.2)

\* Ujistěte se, že západky skříně jsou zasunuté do odpovídajících výřezů ve vnějším okryji krytu.

\* Zkontrolujte opotřebení krytu a skříně.

Vyměňte kryt, dříve než dojde k zmizení značky limitu použitelnosti v blízkosti průchodek.

Rovněž vyměňte kryt, pokud se objeví díra na něm. Zkontrolujte odření a/nebo praskliny. Pokud naleznete poškození díly, vyměňte je. (Fig. 3)
\* Ujistěte se, že hlavě je správně nainstalovaná na Vašem vyžínači / křovinořezu, a to pomocí otáčení rukou, před nastartování motoru. Nevyvážená instalace, jako například výchylky a/nebo hlučnost, mohou způsobit extrémní vibrace a uvolnění instalace. (Fig.4)

\* Zabraňte přítomnosti osob a zvířat v sečeném prostoru ve vzdálenosti menší než 15m, věnujte pozornost okolním předmětům, jako jsou auta, okna, tak aby nedošlo v důsledku použití hlavy k jejich poškození.
\* Zabraňte roztočení strunové hlavy na více než 10.000 ot.min-1.

\* Zabraňte nárazům strunové hlavy do tvrdých překážek, jako jsou beton, dřevo a skleněné lahve. (Fig.5)

\* Snižte otáčky na méně než 4.500 ot.min-1 , pokud odvíjíte strunu nárazem

\* Zastavte motor, pokud máte pocit, že je při použití hlavy něco špatně. Okamžitě opravte poškozený díl, je nebezpečné používat hlavu tak jak je.

Vypněte motor a zkontrolujte zda se hlava zastavila, před tím, než začnete provádět jakoukoliv údržbu hlavy ; očistěte ji od namotané trávy, křovin, namotané nylonové struny. (Fig.6)

INSTALACE

VAROVÁNÍ

\*Zkontrolujte instalaci otáčení hlavy, před nastartováním motoru.

Pouze pro typ šroub/matice

1. Umístěte Novou W4 na převodovou skříň Vašeho vyžínače a/nebo křovinořezu. (Fig. 7)
2. Dotáhněte důkladně šroub/matici instalované na Vašem vyžínači/křovinořezu, pomocí zajištění hnací hřídele Vašeho stroje. (Fig. 7)

Pouze univerzální typ

1. Sejměte kryt ze skříně, stlačením dvou západek na skříni, a sejmutím krytu. (Fig. 8)

2. Sejměte kryt ze skříně, přičemž podržte cívku struny ve skříni. (Fig. 9)

3. Umístěte cívku struny, kryt skříně a skříň na převodovku Vašeho vyžínače / křovinořezu. (Fig. 10)

4. Použijte podložku a originální šroub/matici z Vašeho stroje, stejně jako když instalujete kovový nůž, přičemž mějte zablokovanou hnací hřídel Vašeho stroje. (Fig. 11)

5. Umístěte kryt na skříň, srovnejte průchodky do drážek ve skříni. (Fig. 12)

6. Umístěte sestavu krytu na skříň, dokud západky na skříni plně nezapadnou do výřezů v krytu. (Fig. 1 3)

Poznámka: Ujistěte se, západky plně zapadnou do každého výřezu v krytu. (Fig • 14)

PROVOZ

VAROVÁNÍ

\* Zabraňte roztočení strunové hlavy na více než 10.000 ot.min-1

\* \* Snižte otáčky na méně než 4.500 ot.min-1 , pokud odvíjíte strunu nárazem.

Zabraňte nárazům strunové hlavy do tvrdých překážek, jako jsou beton, dřevo a skleněné lahve.

\*Zabraňte přítomnosti osob a zvířat v sečeném prostoru ve vzdálenosti menší než 15m, věnujte pozornost okolním předmětům, jako jsou auta, okna, tak aby nedošlo v důsledku použití hlavy k jejich poškození.

BUMP&FEED W4 je strunová hlava, která odvíjí nylonovou strunu nárazem o povrch. Provozujte hlavu při 6.000 ot.min-1. Pokud budou otáčky nižší, efektivita sečení bude nižší, protože nebude správně napnutá vysunutá struna.

Pokud je nylonová struna zkrácená, lehce ťukněte o zem, pro její odvinutí.

JAK NAVINOUT STRUNU

VAROVÁNÍ

\*Vypněte motor a ujistěte se, že se hlava zastavila před zahájením provádění jakékoliv údržby hlavy.

1.Umístěte značku V na krytu skříně proti průchodkám. Tato operace je snadno proveditelná, pokud je kryt skříně otáčen ve směru (1) a vrácen ve směru (2). (Fig. 15)

2.Odstřihněte si 1.5 až 3 metru nylonové struny.

Vložte strunu do průchodky pod značkou V. (Fig. 16) Nastavte nylonovou strunu tak, aby byla stejně dlouhá na obou stranách. (Fig. 17)

4. Otočte krytem o půl otáčky a zatáhněte za obě strany struny, pro jejich zajištění. Opakujte to 2-3krát. (Fig. 18)

5.Otáčejte horním krytem dokud nebude struna plně navinutá do hlavy, tak aby pouze 10-15 cm struny vyčnívalo z každé průchodky.

\*Zabraňte převinutí nebo zatlačení struny dovnitř průchodky. (Fig. 19 & Fig. 20)

SPECIFIKACE SE MŮŽE ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ

DIATOP CORPORATION

MUKAIKODARA SHIROTORI CHO GUJO CITY GIFU PREFECTURE JAPAN

TEL : +81 575 82 3061 FAX : +81 575 82 4431